**Technická špecifikácia**

1. **MULTIFUNKČNÁ EXTERIÉROVÁ ZOSTAVA KQ50156C alebo ekvivalent**

Materiál: galvanizovaná oceľ, farba nanášaná práškovaním, LLDPE plast, pogumovaný povrch plošín

Rozmery: min. 530x380x350cm

Kritická výška pádu: max. 90cm

Typ: exteriérová zostava, kombinuje minimálne 1 šmýkačku, 2 hojdačky (jedna s bezpečnostným sedadlom pre menšie deti, druhá klasická), lezeckú stenu

Počet detí: min. pre 6

Vlastnosti: estetický dizajn, jednoduchá montáž, dlhá životnosť, nenáročná údržba, optická stálosť farieb, multifunkčnosť, univerzálnosť



1. **PREVAŽOVACIA HOJDAČKA ES-30006 alebo ekvivalent**

Materiál: pružina z galvanizovanej ocele, farba nanášaná práškovaním, HDPE plast


Rozmery: min 300 x 60 x 83 cm

Kritická výška pádu: max 68 cm

Typ: prevažovacia hojdačka v tvare kačičiek

Počet detí: min. pre 2

Vlastnosti: estetický dizajn, dlhá životnosť, nenáročná údržba, optická stálosť farieb, jednoduchá montáž



1. **PRUŽINOVÁ HOJDAČKA KVET TQ160E alebo ekvivalent**

Materiál: galvanizovaná oceľ, farba nanášaná práškovaním, LLDPE plast,

Rozmery: min. 56x52x73cm

Kritická výška pádu: max. 34cm

Typ: prevažovacia hojdačka v tvare kvetu

Počet detí:min. pre 1

Vlastnosti: estetický dizajn, jednoduchá montáž, dlhá životnosť, nenáročná údržba, optická stálosť farieb



1. **PRUŽINOVÁ HOJDAČKA AUTO TQ158 D alebo ekvivalent**

Materiál: galvanizovaná oceľ, farba nanášaná práškovaním, LLDPE plast,

Rozmery:min. 86x41x49cm

Kritická výška pádu: max. 67cm

Typ: prevažovacia hojdačka v tvare auta

Počet detí: min. pre 1

Vlastnosti: estetický dizajn, jednoduchá montáž, dlhá životnosť, nenáročná údržba, optická stálosť farieb

